**附件一：产品及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **参考品牌** | **型号** | **配置要求** | **政采编号** | **配件数量** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** |
| **万兆光纤模块** | **H3C** | **SFP-XG-SX-MM850** | **SFP+ 万兆模块(850nm，300m，LC)** | **中央政府采购** | **1** | **24** | **3921.6** | **94118.4** |
| **外网虚拟化服务器** | **H3C** | **R4900G3 8SFF** | **1\*Xeon Bronze 3104 ,16G内存，1\*300GB硬盘，12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,掉电保护模块，含超级电容) ，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；4\*GE接口，2\*550W电源** | **1821309** | **1** | **2** | **76694.62** | **153389.24** |
| **CPU** | **H3C CPU Intel Xeon 4116** | **12119760** | **2** |
| **内存** | **32GB DDR4 2666** | **12114790** | **4** |
| **硬盘** | **1200GB 10k 2.5寸SAS** | **12102918** | **3** |
| **HBA卡** | **8Gb HBA卡双口** | **12115993** | **2** |
| **业务服务器** | **H3C** | **R4900G3 8SFF** | **1\*Xeon Bronze 3104 ,16G内存，1\*300GB硬盘，12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,掉电保护模块，含超级电容) ，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；4\*GE接口，2\*550W电源** | **1821309** | **1** | **3** | **66883.42** | **200650.26** |
| **CPU** | **H3C CPU Intel Xeon 4116** | **12119760** | **2** |
| **内存** | **32GB DDR4 2666** | **12114790** | **1** |
| **硬盘** | **1200GB 10k 2.5寸SAS** | **12102918** | **3** |
| **HBA卡** | **8Gb HBA卡双口** | **12115993** | **2** |
| **测试服务器** | **H3C** | **R4900G3 12LFF** | **1\*Xeon Bronze 3104 ,16G内存，1\*1TB硬盘，12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,掉电保护模块，含超级电容) ，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；4\*GE接口，2\*550W电源** | **1821310** | **1** | **1** | **107730.3** | **107730.3** |
| **cpu** | **CPU Intel Xeon 5122** | **12114800** | **2** |
| **内存** | **32GB DDR4 2666** | **12114790** | **4** |
| **硬盘** | **1200GB 10k 2.5寸SAS** | **12102918** | **12** |
| **BI磁盘阵列** | **H3C** | **H3C CF8820** | **双控制器，64GB缓存，4\*GE，4\*16Gbps，24\*2.5，26块H3C 存储1.2TB 10K SAS硬盘 ，2块4\*1Gb/s Ethernet Adapter阵列扩展卡每台H3C CF8820存储中自带26块1.2T10KSAS硬盘，2块4\*1Gb/s Ethernet Adapter阵列扩展卡** | **1811167** | **1** | **2** | **276640.52** | **553281.04** |
| **2600T扩容SAS600-10K-2-01** | **H3C** | **硬盘扩容** | **H3C存储600G10KSAS硬盘** | **12122244** | **1** | **24** | **3,289.00** | **78936** |
| **三维服务器** | **H3C** | **R4900G3 8SFF** | **1\*Xeon Bronze 3104 ,16G内存，1\*300GB硬盘，12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,掉电保护模块，含超级电容) ，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；4\*GE接口，2\*550W电源** | **1821309** | **1** | **1** | **79193.66** | **79193.66** |
| **cpu** | **H3C CPU Intel Xeon 5118** | **12119761** | **2** |
| **内存** | **32GB DDR4 2666** | **12114790** | **2** |
| **硬盘** | **600GB 15k 2.5寸SAS** | **12102927** | **4** |
| **HBA卡** | **8Gb HBA卡双口** | **12115993** | **1** |
| **PACS应用服务器** | **H3C** | **R4900G3 8SFF** | **1\*Xeon Bronze 3104 ,16G内存，1\*300GB硬盘，12Gb 2端口SAS RAID卡(带1GB缓存,掉电保护模块，含超级电容) ，支持RAID0,1,5,6,10,50,60；4\*GE接口，2\*550W电源** | **1821309** | **1** | **3** | **79204.4** | **237613.2** |
| **cpu** | **H3C CPU Intel Xeon 5118** | **12119761** | **2** |
| **内存** | **32GB DDR4 2666** | **12114790** | **2** |
| **硬盘** | **600GB 15k 2.5寸SAS** | **12102927** | **3** |
| **HBA卡** | **8Gb HBA卡双口** | **12115993** | **1** |
| **PACS磁盘阵列** | **H3C** | **H3C CF8820** | **双控制器，64GB缓存，4\*GE，4\*16Gbps，24\*2.5，8\*1.2TB,H3C CF8820存储中自带12块4T硬盘，4块HBA卡** | **1811167** | **1** | **1** | **335299.88** | **335299.88** |
| **硬盘** | **NLSAS4T-7.2K-3 （4000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")** | **12114435** | **2** |
| **总金额** | | | | | | | | **1840211.98** |